**Каталог продукции промышленных предприятий**

**муниципального образования Усть-Лабинский район**

СОДЕРЖАНИЕ

1. **Рубрика: Продукция и оборудование для строительства**

- ИП Артеменко А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2

- ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3

-ООО «ДорМеталл» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4

- ООО «Куб» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5

- ООО «Усть-Лабинский завод МЖБК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6

-ООО «Энергоизол» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9

- ФКУ ЛИУ № 8 УФСИН России по Краснодарскому краю \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10

- ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 22

**2. Рубрика: Продукция для нужд ЖКХ и дорожного хозяйства**

- ООО «Усть-Лабинский завод МЖБК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6

- ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 22

**3. Рубрика: Производство химических соединенй**

 - ООО «Усть-Лабинскгазстрой» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8

**4. Рубрика: Продукция и оборудование для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности**

 - ООО «Опытный ремонтно-механический завод «Усть-Лабинский» \_\_ 11

**5. Рубрика: Продукция для мебельного производства**

- ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 22

**6. Рубрика: Товары народного потребления**

- ООО «Кубань-Спецодежда» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24

 - ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 25

 - ФКУ ИК № 6 УФСИН России по Краснодарскому краю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26

**Каталог промышленных предприятий**

**муниципального образования Усть-Лабинский район**

Рубрика: Продукция и оборудование для строительства

Подрубрика: Стекло, стеклопакеты

Наименование предприятия: **ИП Артеменко Андрей Викторович**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, д. 4

Телефон: 8(86135)4-02-12, 8-918-299-62-66

Адрес электронной почты: zavod.profil@mail.ru

Сайт: http://завод-профиль.рф/

Руководитель: Артеменко Андрей Викторович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Окна из ПВХ | 5700,0-7500,0 | Выполнены из качественного экологически чистого профиля BRUSBOX (невосприимчивы к влаге, солнечным лучам, погодным явлениям, снижение уровня проникновения уличного шума), используются различные виды фурнитуры |
| Окна из алюминия | 11000,0-12000,0 | Выполнены из алюминия, обладают дополнительной теплоизоляцией |
| Двери входные и межкомнатные из ПВХ | 10000,0-12000,0 | Выполнены из качественного экологически чистого профиля BRUSBOX |
| Двери входные и межкомнатные из алюминия | 15000,0-16000,0 | Выполнены из алюминия, обладают дополнительной теплоизоляцией |
| Жалюзи вертикальные | от 1200,0 за 1 кв.м | Представлено более 30 образцов тканей |
| Жалюзи горизонтальные | от 900,0 за 1 кв.м | Изготавливаются из экологически чистого полимера |
| Жалюзи рулонные | от 2100,0 за 1 кв.м | Представлено более 30 образцов тканей |
| Гаражные ворота | от 40000,0 | Изготавливаются из металла |
| Роллеты | от 26000,0 | Изготавливаются из металла |

Дополнительная информация о производимой предприятием продукции: изготавливают москитные сетки, металлическую и пластиковую обналичку на окна и двери, установка подоконников.

Рубрика: Продукция и оборудование для строительства

Подрубрика: ЖБИ, кирпич, строительные блоки

Наименование предприятия: **ООО «Главстрой – Усть-Лабинск»**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, д. 39

Телефон: 8(861)241-41-15, 8(800)25-088-25

Адрес электронной почты: info@gsblock.ru

Сайт: http:// главстройблок.рф

Руководитель: Горетый Николай Николаевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Газобетонные стеновые блоки автоклавного твердения | 3300,0 | Чистый природный материал, высокая прочность и долговечность, хорошие противопожарные свойства, простота обработки, высокие показатели по морозостойкости, удобство в работе |
| Перемычки газобетонные | от 770,0 | Газобетон изготовлен из бетона, алюминиевой пудры, воды и кварцевого песка, что определяет ячеистую структуру. Выдерживает большие нагрузки, не портится под воздействием внешних факторов. |
| Плиты перекрытия |  | Теплоизолирующие свойства, быстрота и легкость монтажа, звукоизолирующая способность, огнестойкие характеристики. |

Дополнительная информация о производимой предприятием продукции: компания осуществляет свою деятельность под торговой маркой «ГлавСтройБлок». Вся продукция завода подтверждена сертификатами качества и протоколами испытаний.

Рубрика: Продукция и оборудование для строительства

Подрубрика: Строительные металлоконструкции

Наименование предприятия: **ООО «ДорМеталл»**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50

Телефон: 8(86135)38-3-56, 8(86135)37-2-55

Адрес электронной почты: dormetall@mail.ru

Руководитель: Рязанцев Иван Вячеславович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Секции оцинкованного перильного ограждения ограничивающего типа Н=1,0м L=2,56м оцинк. (с одной стойкой опоры тр. проф. 60\*40\*2 мм и комплектом крепления) | 4150,0 | Строительная длина 1 секции -2560 мм, изготовлена из материалов в соответствии с ГОСТ 30245-2003, защитное антикоррозийное покрытие (горячий цинк) |
| Секции оцинкованного перильного ограждения удерживающего типа Н=1,1м L=2,56м оцинк. (с одной стойкой опоры тр. проф. 60\*40\*2 мм и комплектом крепления) | 4350,0 | Строительная длина 1 секции -2560 мм, изготовлена из материалов в соответствии с ГОСТ 30245-2003, защитное антикоррозийное покрытие (горячий цинк) |
| Секции перильно-пешеходного ограждения оцинк. L=2,5м (с комплектом крепления) | 3900,0 | Предназначены для направления пешеходных потоков, защиты определенных зон от пешеходов и предотвращения попадания их в опасную зону, для предотвращения выхода животных на проезжую часть или полосу отвода дороги. |
| Секции перильно-пешеходного ограждения оцинк. L=2,66м (с одной стойкой опоры тр. проф. 60\*40\*2 мм и комплектом крепления) | 5350,0 | Строительная длина 1 секции -2660 мм, изготовлена из материалов в соответствии с ГОСТ 30245-2003, защитное антикоррозийное покрытие (горячий цинк) |

Рубрика: Продукция и оборудование для строительства

Подрубрика: Нерудные материалы, цемент и строительные смеси

Наименование предприятия: **ООО «КУБ»**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Красная, д. 2

Телефон: 8(86135)37-0-40

Адрес электронной почты: ooo.kub@mail.ru

Сайт:

Руководитель: Полушин Валерий Александрович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Качественные характеристики товара |
| прочность | содержание дробленных зерен, % к массе | содержание гравия, % к массе (для ПГС) | насыпная плотность, кг/м3 |
| ПГС обогащенная ГОСТ 23735-79, 8267-93, 8736-93, 25607-2009 | 310,0 | более 1000 | - | 15-20 | 1320-1670 (ср. 1495) |
| Щебень фр. 5-20 ГОСТ 8267-93 | 460,0 | более 1000 | до 70 | - | 1450-1540 (ср. 1495) |
| Щебень фр. 5-10 ГОСТ 8267-93 | 610,0 | более 1000 | 85-95 | - | 1350-1450 |
| Песок |  | модуль крупности | насыпная плотность, кг/м3 |
| Песок крупнозернистый ГОСТ 8736-2014 | 520,0 | 1,8-2,5 | 1550-1750 |
| Песок природный средний ГОСТ 8736-2014 | 410,0 | 1,5-2,0 | 1400-1600 (ср. 1410) |
| Песок мелкозернистый ГОСТ 8736-2014 | 470,0 | 1,0-1,32 | 1300-1520 (ср. 1460) |
| Песок строительный | 190,0 | 1,0-1,35 | 1310-1610 |
| Песок строительный 1 категории | 260,0 | 1,0-1,35 | 1350-1600 |
| Грунт | 120,0 |  | 1300-1800 |

Рубрика: Продукция и оборудование для строительства

Подрубрика: ЖБИ, кирпич, строительные блоки

Наименование предприятия: **ООО «Усть-Лабинский завод МЖБК»**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, д. 31

Телефон: 8(86135)4-19-57

Адрес электронной почты: mgbk-3@mail.ru

Сайт: www. mgbk.su

Руководитель: Бижко Александр Васильевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Железобетонные конструкции (балка, свая |  |  |
| Лоток |  |  |
| Блок опоры лест.схода |  |  |
| Ступени |  |  |
| Опорная плита |  |  |
| Косоур  |  |  |
| Ступени лест.сходов |  |  |
| Фундамент |  |  |
| Блок ригеля |  |  |
| Блок стойки |  |  |
| Блок фундамента |  |  |
| Блок насадки |  |  |
| Блок косоура |  |  |
| Блок лестничной площадки |  |  |
| Блок лестничного марша |  |  |
| Блок карниза |  |  |
| Плиты |  |  |
| Насадка |  |  |

Рубрика: Продукция для нужд ЖКХ и дорожного хозяйства

Подрубрика: Элементы благоустройства и тротуарная плитка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Тротуар (ТБК-0,75, ТБК-1,0, ТБК-1,5) | 44315,0-60789,0/шт |  |
| Бордюр (ТБКБ) | 27372,0/шт |  |

Рубрика: Продукция и оборудование для строительства

Подрубрика: Нерудные материалы, цемент и строительные смеси

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Раствор (мостовой, товарный) | 2950,0-5586,0/1м3 |  |
| Бетон (мостовой, товарный) | 2850,0-7776,0/1м3 |  |

Дополнительная информация о производимой предприятием продукции: на заводе существует отдел «Новые технологии», который способен рассмотреть и изготовить любые индивидуальные изделия.

Рубрика: Производство химических соединений

Подрубрика:

Наименование предприятия: **ООО «Усть-Лабинскгазстрой»**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, д. 15

Телефон: 8(86135)4-07-92

Адрес электронной почты: referent@gazstroy.ru

Сайт: gazstroy.ru

Руководитель: Боюн Юрий Николаевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Ацетилен газообразный технический (в баллонах) | 840,0 руб./1 кг | Газ бесцветный, температура горения 1730 градусов, температура воспламенения 132 градусов |

Рубрика: Продукция и оборудование для строительства

Подрубрика: Строительное оборудование

Наименование предприятия: **ООО «Энергоизол»**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, с. Суворовское, территория МТФ № 2

Телефон: 8(967)300-61-91

Адрес электронной почты: info@energoizol.net

Сайт: www. energoizol.net

Руководитель: Дубовой Павел Васильевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Универсальная изоляция (Энергоизол П0,5; П1; П2; П3; П4; П5; П8; П10) | 517,0-4388,0 | Теплопроводность по ГОСТ 7076-99; группа горючести Г2; дымообразующая способность Д3; группа токсичности Т1 |
| Теплоизоляция ламинированная лавсаном металлизированным (Энергоизол ПЛ2; ПЛ3; ПЛ4; ПЛ5; ПЛ8; ПЛ10) | 768,0-1319,0 | Удельная теплоемкость 1,95кДж |
| Теплоизоляция ламинированная с одной стороны фольгой (Энергоизол ПФ2; ПФ3; ПФ4; ПФ5; ПФ8; ПФ10) | 1504,0-2194,0 |  |
| Теплоизоляция ламинированная с одной стороны фольгой на самоклейке (Энергоизол ПСФ2; ПСФ3; ПСФ4; ПСФ5; ПСФ8; ПСФ10) | 3595,0-4783,0 |  |
| Трубная изоляция (толщина стенки 6 мм, 9 мм, 13 мм, 20 мм) | 860,0-2540,0 |  |
| Маты дублированные (Энергоизол М15; М20; М30; М40;М50) | 2727,0-4560,0 |  |

Дополнительная информация о производимой предприятием продукции: предприятие реализует жгуты, оболочку трубную для систем кондиционирования, скотчи, т.д.

Рубрика: Продукция и оборудование для строительства

Подрубрика: ЖБИ, кирпич, строительные блоки

Наименование предприятия: **ФКУ ЛИУ № 8 УФСИН России по Краснодарскому краю**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, пос. Двубратский, ул. Кирпичная, д. 8

Телефон: 8(86135)4-82-60

Адрес электронной почты: ik688@mail.ru

Сайт: http://www.23.fsin.su

Начальник: Пасенко Олег Дмитриевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Кирпич красный М-100 | 5,50 | ГОСТ 530-2012 |
| Металлопластиковые конструкции | от 3000 за 1 кв.м | ГОСТ 30674-99 |

Дополнительная информация о производимой предприятием продукции: Не допускается поставка потребителю недожженных и пережженных изделий.

Рубрика: Продукция и оборудование для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Подрубрика: Сахарная промышленность

Наименование предприятия: **ООО «Опытный ремонтно-механический завод «Усть-Лабинский»**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, д. 3

Телефон: (86135)4-11-24

Адрес электронной почты: mail@ulormz.ru

Сайт: [www.ulormz.ru](http://www.ulormz.ru)

Генеральный директор: Котенев Олег Сергеевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование продукции |  Цена за единицу | Технические характеристики товара |
| Соломоботволовушка | Договорная | применяются для улавливания и удаления из свекловодяной смеси легких, всплывающих в воде примесей.- ротационные, диаметром 3; 7,5 и 11 метров,- ленточные с вентилятором высокого давления;- треугольные ССТ-700;- СБГМ-700;- запасные части, к вышеперечисленному оборудованию. |
| Ловушки тяжелых примесей | Договорная | необходимы для отделения из потока свекловодяной смеси примесей тяжелее воды на лотке гидротранспортера.Виды камнеловушек:- Р3-ПУБ-3;- Р3-ПУБ-6;Производим запасные части, к вышеперечисленному оборудованию |
| Дисковые водоотделители  | Договорная | используются для отделения от свеклы грязной воды и доочистки свеклы от мелких примесей.- ВДФ-3;- ВДФ-6;- запасные части, к вышеперечисленному оборудованию. |
| Свекломойки | Договорная | предназначены для окончательного отмывания корней свеклы от грязи, отделения песка и плавающих примесей.- Ш1-ПМД-4,5;- Ш1-ПМД-6;- запасные части, к вышеперечисленному оборудованию. |
| Свеклоэлеваторы  | Договорная | используются для подъема свеклы после моечного отделения в бункер перед свеклорезками.- В-450, под цепь шаг 95мм;- ЭДС-700, под цепь шаг 95мм;- ЭДС-700, под цепь шаг 315мм;- ЭДС-1000, под цепь шаг 315мм (усиленная);- запасные части, к вышеперечисленному оборудованию. |
| Хвостикоулавливатели  | Договорная | используются для отделения от транспортерномоечной воды, отсепарированной через отверстия между дисками водоотделителя, унесенные твердые примеси, ботву, траву, обломки свеклы и хвостики- РХК-3М;- РХ-6;- запасные части, к вышеперечисленному оборудованию. |
| Водоотделители МАЙЯ | Договорная | при высокой механизации погрузочно-разгрузочных работ со свёклой, транспортировки свёклы значительная часть свёклы измельчается, а хвостики отламываются. В них содержится достаточное количество сахарозы, которое можно извлечь. Кроме того, от них необходимо очистить транспортёрно-моечную воду. Для отделения этих примесей от транспортёрно-моечной воды применяется водоотделитель "Майя". - длина рабочей поверхности до 4000 мм- диаметр барабана 3000 мм- количество скребков по окружности барабана 8 шт.- габаритные размеры: длина 3776 мм, ширина 2080 мм, высота 2237 мм |
| Свеклорезки СЦБ-12, СЦБ-16 (24) | Договорная | запасные части к свеклорезкам СЦБ-12, СЦБ-16 (24).- вал вертикальный (веретено);- вал горизонтальный;- бандаж верхний и нижний;- полукольцо;- пара конических шестерен m=12, z=41 и 49. |
| Транспортер грабельный | Договорная | горизонтальный и наклонный до 75º;- шириной от 400 до 1200 мм;- изготавливаем  по размерам заказчика;- производительность по свекле до 10000 т/сут.- скорость движения цепи с граблями, м/с 0,85- шаг грабель, мм 375; 625- шаг втулочно-роликовой цепи, мм 50,8; 125- высота желоба, мм 240- запасные части, к вышеперечисленному оборудованию. |
| Запчасти к дисковым фильтрам и ФиЛС | Договорная | служат для фильтрования сока и сиропа под давлением через поверхность фильтрацииЗапасные части к ДФ-80 и ДФ-100:- рамка;- шпилька М14 и М16;- накладка (петушок);- планка прижимная;- корпус в сборе с червяком;- колесо червячное ДФ-80;- трубовал.Запчасти к фильтрам листовым саморазгружающимся (ФиЛС) - рамка. |
| Утфелемешалка приемная | Договорная | необходима для приема утфеля из вакуум-аппаратов 1 и 2 продуктов.- объемом от 30 до 80 м³;- запасные части, к вышеперечисленному оборудованию. |
| Утфелераспределитель | Договорная | для равномерного распределения подачи утфеля на центрифуги.- объем до 35 м³;- запасные части, к вышеперечисленному оборудованию. |
| Конвейер инерционный сырого сахара | Договорная | используется для транспортировки белого сахара из-под центрифуг к элеватору сырого сахара.- изготавливаем одно- и двухлотковые, при ширине лотка В=1100мм; 1300мм и 1400мм;- исполнение лотка - сталь углеродистая или нержавеющая;- запасные части, к вышеперечисленному оборудованию. |
| Комкоотделитель | Договорная | трясун сухого сахара, для отделения комков.- изготавливаем как     стандартный, так и по размерам заказчика;-  исполнение лотка - сталь углеродистая или нержавеющая;- запасные части, к вышеперечисленному оборудованию. |
| Транспортер пластичный для известкового камня | Договорная | необходим для перемещения обожженого известкового камня из-под печей в известегасильный аппарат.Изготавливаем запасные части:- настил пластинчатого транспортера для известкового камня. |
| Очистка известкового молока  | Договорная | необходим для увеличения степени очистки известкового молока  |
| Насосы СОТ-30, СОТ-60, СОТ-100, СОТ-150, СОТ-300 | Договорная | насос типа СОТ — центробежный одноступенчатый насос с рабочим колесом одностороннего входа. Предназначен для перекачивания воды, сока и других жидкостей в свеклосахарном производстве.- производительностью 30, 60, 100, 150 и 300 м3/ час.- полный напор, м.вод.ст. -25/50.По желанию заказчика комплектуется эл. двигателем на раме. |
| Насос НЖФ-150 | Договорная | используется для перекачивания жомоводяной смеси, образующейся при производстве сахара и представляющую смесь обессахаренной свекловичной стружки, толщиной до 2мм, с водой.По конструкции НЖФ-150 — стационарные горизонтального исполнения одноступенчатые насосы.Влажность такой смеси более 90%.Дополнительно НЖФ-150 может использоваться как фекальный насос, перекачивающий фекальные жидкости температурой до 100 град.С.Параметры ЖФ-150:**–**подача: 250 куб.м/час**–**напор: 39 м |
| Насос шестеренный П6-ППВ | Договорная | предназначен для перекачки жидкостей с вязкостью от 0,14-12Па. С (патока, сиропы). Агрегат насоса шестеренного П6-ППВ применяется в технологических линиях дрожжевых, крахмально-паточных, сахарных заводов и в сходных случаях. Производительность по патоке, м3/ч – 30. |
| Насос НЦ - 400 | Договорная | центробежный насос, предназначенный для перекачки жидких продуктов в сахарном производстве |
| Транспортер ленточный стационарный  | Договорная | - ширина ленты – от 400 до 1600 мм; - профиль сечения рабочей ветви – желобчатый, прямой; - угол наклона конвейера по трассе – от 00 до 300; - длина – до 225 м. |
| Штабелеукладчик | Договорная | предназначен для штабелирования мешков с сыпучими продуктами таких как сахар, комбикорм и т.д.- длина рабочего полотна – 9000 мм; - производительность – 115 т/час;- максимальная высота подъема – 7200 мм; - скорость перемещения груза – 26 м/мин. |
| Транспортер передвижной для СГП 4 и 6 м | Договорная | транспортер ленточный (прямой или желобчатый) и транспортер планочный (горизонтальный или наклонный). Предназначены для перемещения мешков с сыпучими продуктами в места укладки в штабели или погрузки на другие транспортные средства.Комплектуются мотор-редуктором NORD. Запчасти к вышеуказанному оборудованию |

Подрубрика: Конвейерное оборудование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нории ленточные | Договорная | предназначены для вертикального транспортирования зерна и продуктов его переработки, а также семян других культур на заданную высоту в элеваторах, сушильно-очистительных башнях зерноскладах, мельницах, комбикормовых заводах.- производительность по зерну (0,75 т/м3) при влажности 17%, от 5 до 200 т/ч.; - максимальная высота транспортирования – от 24 до 60 м |
| Нории цепные | Договорная | предназначены для вертикального транспортирования зерна и продуктов его переработки, а также семян масленичных культур, боле тяжелых абразивных материалов, в т.ч. мела, извести, мясокостной муки и др. на заданную высоту в элеваторах, сушильно-очистительных башнях зерноскладах, мельницах, комбикормовых и маслоэкстракционных заводов.- производительность по зерну (0,75 т/м3) при влажности 17%, от 8 до 25 т/ч |
| Элеваторы ковшовые ленточные (ЛГ, ЛМ, ЛО) и цепные (ЦГ, ЦМ, ЦО) | Договорная | предназначены для вертикального транспортирования насыпных мелкокусковых (до 40 мм) и порошкообразных материалов, химически не агрессивных с насыпной плотностью не более 2,5 т/м³ и температурой не более 150 °С (до 200 °С).Элеваторы применяются в строительной, стеклокерамической, металлургической, химической, горнодобывающей и других отраслях промышленности. Элеваторы могут быть изготовлены из обычной или нержавеющей стали.- производительность , м3/ч – от 5,6 до 150; - высота транспортирования – от 6000 до 25000 мм |
| Конвейеры винтовые | Договорная | предназначены для транспортирования в горизонтальном и наклонном (до 200) положении неабразивных и абразивных насыпных грузов объемной массой до 3,5 т/м3, пылевидных, порошкообразных, мелкокусковых (размером куска до 20 мм) при температуре до 1500С.Винтовой конвейер состоит из неподвижного желоба, закрытого сверху крышкой, приводного вала с укрепленными на нем витками транспортирующего винта, концевых опор и промежуточной опоры, привода, загрузочного и разгрузочного патрубков. Винтовые конвейеры могут транспортировать груз в горизонтальном, наклонном и вертикальном направлениях Перемещение груза по желобу осуществляется витками вращающегося винта.Отличительные особенности выпускаемых винтовых конвейеров типа КВ общепромышленного назначения:- диаметр шнека: 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 (также возможны любые другие по выбору Заказчика)- длина (между центрами входа/выхода по оси шнека) – от 2 до 50 м;- угол наклона: от 0 до 60 градусов;  |
| Конвейеры скребковые цепные | Договорная | цепные скребковые конвейеры используются на хлебоперерабатывающих предприятиях, на элеваторах и зернохранилищах, на маслоэкстракционных, крупяных заводах, на предприятиях по производству комбикорма.Цепные конвейеры – это модульные системы и могут поставляться точно требуемой длины. Конвейеры работают с грузом с насыпной массой от 0,2 до 0,9 т/м3 и температурой до 700С.- длина транспортера до 75 м;- угол наклона до 45 град.;- производительность до 350 т/ч. |

Подрубрика: Оборудование для маслозаводов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запасные части к маслопрессу А-9-МПШ-20 | Договорная | -валы;- кольца;- шнеки;- и т.д. |
| Запасные части к маслопрессу МП-68 | Договорная | - валы;- шнеки;- конусы;- крышки лабиринта;- втулки;- планки зеерные;- и т.д. |
| Запасные части к маслопрессу М8-МПШ | Договорная | - валы;- шнеки;- кольца;- крышки лабиринта;- втулки конуса;- планки зеерные;- гайки;- конусы;- и т.д. |

Подрубрика: Большегрузные колеса и ролики с ребордами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Колеса стальные с двумя ребордами:- КС2Р 100Ш;- КС2Р 100ШУ;- КС2Р 120Ш;- КС2Р 125ШУ;- КС2Р 150Ш;- КС2Р 200Ш. | Договорная | изготовлены токарной обработкой из улучшаемой стали, V-образная поверхность катания, исключительно низкое сопротивление качению, предельно устойчивы к абразивному износу, особо высокая статическая и динамическая грузоподъемность. Рабочий температурный диапазон колеса: - 250С до +1200С. |
| Колеса стальные с ребордой:- КСР 50Ш;- КСР 75Ш;- КСР 100Ш;- КСР 125Ш;- КСР 150Ш;- КСР 200Ш;- КСР 250Ш;- КСР 300Ш. | Договорная | изготовлены токарной обработкой из улучшаемой стали, поверхность катания параллельна по отношению к оси (без угла наклона), исключительно низкое сопротивление качению предельно устойчивы к абразивному износу, особо высокая статическая и динамическая грузоподъемность. Тип подшипника – шарикоподшипники; температурный диапазон на шарикопдшипниках: - 250С до +1200С. На жаростойких шарикоподшипниках: - 300С до +3000С, снижение грузоподъемности на 50% при +3000С. |
| Чугунные колеса с ребордой :* КЧР 50Ш;
* КЧР 75Ш;
* КЧР 100Ш;
* КЧР 125Ш;
* КЧР 150Ш;
* КЧР 180Ш;
* КЧР 200Ш;
* КЧР 200ШУ;
* КЧР 250Ш;
* КЧР 250ШУ.
 | Договорная | колеса из серого чугуна, поверхность реборд и контактная поверхность подвергаются токарной обработке. Поверхность катания колеса наклонена по отношению к оси примерно на 3 град. Высокая устойчивость к абразивному износу, низкое сопротивление качению, со смазочным ниппелем (колеса диаметром от 125 мм до 250 мм), на подшипнике скольжения или шариковых подшипниках, рабочий диапазон температур от - 300С до +1400С. |
| Колеса чугунные на кронштейне с ребордой:* ПС-КЧР 125Ш;
* ПС-КЧР 150Ш;
* ПС-КЧР 200Ш;
* ПС-КЧР 200ШУ;
* ПС-КЧР 250Ш;
* ПС-КЧР 250ШУ.
 | Договорная | изготовлены из прочной сварной конструкции из стали со специально усиленными боковинами для лучшего восприятия осевых нагрузок, ось колеса на болту. Рабочий диапазон температур от - 300С до +1400С. |

Подрубрика: Оборудование для кирпичных заводов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вагонетка печная В6А | Договорная | - грузоподъемность – 6000 кг;- колея – 716 мм;- габаритные размеры:длина – 2522 мм;ширина – 1160 мм;высота – 495 мм |
| Вагонетка печная В-6 | Договорная | -грузоподъемность – 6000 кг;-колея вагонетки – 892 мм;-габаритные размеры :длина – 2522 мм;ширина – 1790 мм;высота – 495 мм |
| Вагонетка печная МН-011 | Договорная | -грузоподъемность – 30 т;-колея вагонетки – 2800 мм;-габаритные размеры :длина – 2810 мм;ширина – 4780 мм;высота – 490 мм |
| Вагонетка печная ВП-013 | Договорная | -грузоподъемность – 16000 кг;-колея вагонетки– 1524 мм;-габаритные размеры :длина – 2800 мм;ширина – 2480 мм;высота – 650 мм |
| Вагонетка печная К-222 | Договорная | -грузоподъемность – 6 т;-колея – 822 мм;-габаритные размеры :длина – 2240 мм;ширина – 1840 мм;высота – 570 мм |
| Вагонетка печная МС-168 Б | Договорная | -грузоподъемность – 18 т;-колея – 1520 мм;габаритные размеры :длина – 3040 мм;ширина – 2854 мм;высота – 700 мм |

Подрубрика: Прочая продукция

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Турбокомпрессоры многоступенчатые ТГ | Договорная | производим запасные части к многоступенчатым турбокомпрессорам ТГ:- ротор ТГ-80-1,8 в двух исполнениях;- ротор ТГ-80-1,6;- уплотнение вала ТГ;- уплотнение думмиса ТГ;- уплотнение колеса ТГ;- уплотнение концевое ТГ;- обойма подшипника 2314 ротора;  |
| Штампованные изделия |  | листовая штамповка один из видов обработки давлением листового материала с получением заготовок или готовых деталей. При помощи штамповочного оборудования выполняется резка заготовок по заданным размерам и конфигурации, изменение формы путем пластической деформации и другие преобразования исходного материала.  |
| Червячные пары |  | изготавливаем червячные пары, червячные колеса и червяки по чертежам или по образцам, в том числе сильно изношенным.- колесо червячное- вал червячный |

Рубрика: Продукция и оборудование для строительства

Подрубрика: Металлоизделия

Наименование предприятия: **ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, пос. Двубратский, ул. Мостовая, д. 1

Телефон: 8(86135)48-3-25

Адрес электронной почты: ik682@mail.ru

Сайт: http://www.23.fsin.su

Начальник: Говорухин Владимир Викторович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Армированная колючая лента 500/10 | 1800,0/200м/1бух |  |
| Армированная колючая лента 950/10 | 2156,0/200м/1бух |  |
| Ящик № 52 | 46,0/шт |  |
| Ящик № 53 | 51,0/шт |  |
| Навесы гаражные | 90,0/шт |  |
| Лопата совковая | 60,0/шт |  |

Рубрика: Продукция для мебельного производства

Подрубрика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Кронштейн К-2 под сплитсистему | 171,0/к-т |  |
| Планка-бабочка | 4,4/шт |  |
| Уголок кроватный  | 2802,0/тыс.шт |  |
| Стяжка для стола | 6550,0/тыс.шт |  |
| Уголок под мойку | 1000,0/тыс.шт |  |
| Уголок диванный | 5622,0/тыс.шт |  |

Рубрика: Продукция для нужд ЖКХ и дорожного хозяйства

Подрубрика: Элементы благоустройства и тротуарная плитка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Мусорный контейнер с крышкой | 9600,0/шт | Габаритные размеры 900\*900\*1100 мм; объем 0,75м3; предназначен для сбора бытовых отходов |
| Мусорный контейнер без крышки | 9100,0/шт | Габаритные размеры 900\*900\*1100 мм; объем 0,75м3; предназначен для сбора бытовых отходов |
| Урна уличная | 2000,0/шт | Предназначена для сбора мусора |
| Скамья «Парковая» | 7980,0/шт | Габаритные размеры 1920\*760\*792 мм; вес 70 кг |
| Уличный столб с двумя фонарями | 8535,0/шт | Габаритные размеры 3500\*750 мм; высота над землей 2500 мм |

Дополнительная информация о производимой предприятием продукции: самый широкий спектр металлических и сварных конструкций, строительных материалов в полном ассортименте.

Рубрика: Товары народного потребления

Подрубрика: Швейные изделия мужского и женского ассортимента, Предметы текстильного интерьера

Наименование предприятия: **ООО «Кубань-Спецодежда»**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Горького, д. 63

Телефон: 8(989)829-29-36

Адрес электронной почты: a.dryanicheva@yandex.ru

Сайт:

Начальник: Матвиенко Лидия Николаевна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за ед. | Технические характеристики товара |
| Одежда мужская, женская для обслуживающего персонала: поваров, горничных, официантов, барменов, продавцов, охранников | Договорная |  |
| Рабочая одежда (мужская, женская) | Договорная |  |
| Интерьерный текстиль: шторы, портьеры, декоративные подушки, чехлы для мебели, покрывала | Договорная |  |
| Постельный текстиль | Договорная |  |
| Банный текстиль: халаты, полотенце | Договорная |  |
| Столовый текстиль: скатерти, салфетки | Договорная |  |

Дополнительная информация о производимой предприятием продукции: работают по индивидуальным заказам

Рубрика: Товары народного потребления

Подрубрика: Швейные изделия мужского и женского ассортимента

Наименование предприятия: **ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, пос. Двубратский, ул. Степная

Телефон: 8(86135)4-86-00 доб. 33-66

Адрес электронной почты: omto-ik3@mail.ru

Сайт: http://www.23.fsin.su

Начальник: Рахманов Асхат Аликович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за единицу на давальческом сырье | Технические характеристики товара |
| Халат мужской модель Е-93 ГОСТ 12.4.132-83 | 134,0 | Ткань сорочечная п/эфировискозная |
| Ткань «Диагональ», хлопок 100%, пл. 235 г/м2 |
| Головной убор медицинский ГОСТ 23134-78 | 20,0 | Ткань сорочечная п/эфировискозная |
| Комплект мужской санитарной одежды (блузка, брюки) ГОСТ 9897-88 | 144,0 | Ткань сорочечная п/эфировискозная |
| Комплект женской санитарной одежды (блузка, брюки) ГОСТ 9897-88 | 163,0 | Ткань сорочечная п/эфировискозная |
| Халат женский модель Е-71 ГОСТ 12.4.131-83 | 128,0 | Ткань сорочечная п/эфировискозная |
| Ткань «Панацея» арт. 87011 65ПЭ 35В пл. 160 г/м2 |
| Фартук-сарафан | 75,0 | Ткань «Панацея» арт. 87011 65ПЭ 35 Вис. пл. 160 г/м2 |
| Сорочка мужская | 155,0 | Ткань сорочечная п/эфировискозная |
| Куртка мужская с меховым воротником | 456,0 | Ткань вельвет х/б |
| Костюм мужской (куртка, полукомбинезон) ГОСТ 27575-87 модель У2231 | 306,0 | Ткань смесовая ВО, полиэстер – 65%, хлопок – 35% |
| Ткань «Диагональ», хлопок – 100%, пл. 235 г/м2 |
| Костюм мужской (куртка, брюки) ГОСТ 27575-87 модель 2227 | 420,0 | Ткань смесовая ВО, полиэстер – 65%, хлопок – 35% |
| Ткань «Диагональ», хлопок – 100%, пл. 235 г/м2 |
| Костюм мужской (куртка, брюки) ГОСТ 27575-87 модель 2228 | 306,0 | Ткань смесовая ВО, полиэстер – 65%, хлопок – 35% |
| Ткань «Диагональ», хлопок – 100%, пл. 235 г/м2 |
| Костюм мужской (куртка, полукомбинезон) ГОСТ 27575-87 модель У2229 | 306,0 | Ткань смесовая ВО, полиэстер – 65%, хлопок – 35% |
| Ткань «Диагональ», хлопок – 100%, пл. 235 г/м2 |
| Жилет летний  | 79,0 | Ткань саржа хлопкоэфирная |
| Костюм сварщика | 492,0 | Брезент с огнезащитной отделкой, пл. 550 г/м2 |
| Костюм противоэнцефалитный (куртка, брюки) ГОСТ 27575-87 | 274,0 | Ткань саржа камуфлированная |

Рубрика: Товары народного потребления

Подрубрика: Предметы текстильного интерьера

Наименование предприятия: **ФКУ ИК № 6 УФСИН России по Краснодарскому краю**

Адрес предприятия: Усть-Лабинский район, пос. Двубратский, ул. Степная, д. 1Б

Телефон: 8(86135)48-4-61

Адрес электронной почты: fgu-ik6@inbox.ru

Сайт: http://www.23.fsin.su

Начальник: Пожарский Дмитрий Викторович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена за единицу  | Технические характеристики товара |
| Простынь из отбеленной бязи | 189,0 | ТУ 8543-204-08946314-2013 |
| Наволочка из отбеленной бязи | 88,5 | ТУ 8543-200-08946314-2013 |
| Полотенце вафельное тип А | 59,9 | ТУ 8317-203-08946314-2013 |

Дополнительная информация о производимой предприятием продукции: Учреждение дополнительно оказывает следующие услуги:

- услуги по ремонту автомобилей,

- услуги по изготовлению металлоизделий,

- услуги по изготовлению деревоизделий,

- услуги по изготовлению плащей-дождивиков,

- услуги по изготовлению гранулированных полимеров,

- услуги по изготовлению сувенирной продукции, декоративных изделий из металла и дерева